هر 3000 میلی ثانیه با تمام قدرت(1023) => 100 میلی لیتر آب

digitalWrite(Motor,1);

delay(3000);

هر 6200 میلی ثانیه با توان (900) => 100 میلی لیتر

analogWrite(Motor, 900);

delay(6200);